**Описание (оферта):**

Комплекс представляет собой сочетание русских парных и открытых водоемов различных объемов и температур расположенных на территории 0,32 ГА( 3200 квадратных метров общей территории). Указанное сочетание является экстремальным отдыхом. Особенно для неподготовленных людей и детей. Парные и водоемы работают в количестве, необходимым для приема соответствующего количества людей

В настоящее время имеется:

1. **Бассейн** 8\*12,5 метров с двумя уровнями глубин: 130 с резким переходом в 230 см. В мелкой части оснащен с одной стороны водопадом, с другой гейзером. Вода солёная. Температурный режим от 30 до 35 градусов, в зависимости от времени года, погодных условий, времени суток по принципу, чем прохладнее воздух, тем теплее вода. Штатная вместимость чаши **28** человек одновременно в соответствие с СП -213678-20 приложение №4(раздел оздоровительные бассейны).
2. **Бассейн для сидения** диаметром 2,5 метра, предназначена для сидения максимум **4-х** человек. Оснащена гейзером. Температурный режим от 36 до 39 градусов, в зависимости от времени года, погодных условий, времени суток по принципу, чем прохладнее воздух, тем теплее вода.
3. **Бассейн** 8\*12,5 + 5 квадратных метров, глубиной 150 см. Оснащен бетонной полкой для сидения. По периметру имеются 12 гейзеров, включаемых одной кнопкой по 3, четыре гидромассажных места, 2 водопада. Температурный режим от 32 до 38 градусов, в зависимости от времени года, погодных условий, времени суток по принципу, чем прохладнее воздух, тем теплее вода. Штатная вместимость чаши **35** человек одновременно в соответствие с СП -213678-20 приложение №4 (раздел оздоровительные бассейны).
4. **Бассейн 4\*6 метров**, глубиной 150 см. Предназначен для охлаждения после парной. Температурный режим от 12 до 22 градусов, в зависимости от времени года, погодных условий, времени суток по принципу, чем **теплее** воздух, тем **теплее** вода. Штатная вместимость чаши **12** человек одновременно в соответствие с СП -213678-20 приложение №4 (раздел оздоровительные бассейны).

Все чаши бассейнов выполнены в монолитной железобетонной конструкции за исключением чаши для сидения. Являются переливными, рециркуляционного типа.

Водообмен совершается из расчета 50 литров свежей воды на посетителя( СП 2.1.3678 – 20) умноженные на 2. Рециркуляция, или время полного водообмена, 1 – 4 часа, 2 – 10 минут, 3 – 3 часа, 4 – 2 часа, что значительно лучше показателей СП -213678-20 приложение №4 (раздел оздоровительные бассейны). Чаши покрыты ПВХ пленкой ( мембрана) со смягчающей подложкой. Имеют многоступенчатую систему очистки, основанную на механических, физических и химических принципах.

**Вода в бассейнах полностью соответствует требованиям к составу воды и водоподготовке СП 2.1.3678 – 20.**

Аттракционы включаются **сенсорной кнопкой**, у которой рабочий режим отображается зелёным цветом, нерабочий – красным. В **дневное время, чтобы видеть режим** работы необходимо прикрыть кнопку от солнечного света ладонью. Давить на кнопки нельзя. Необходимо плотным касанием провести по центру. Аттракционы выключаются автоматически. Внимание аттракционы не являются без оплатной опцией ( см. ГОСТ Р 57015 - 2016), а всего лишь комплимент посетителям по доброй воле владельца.

Нумерация бассейнов произведена слева на право исходя из расположения «спиной к парковке»

1. **Баня №1**. Здание с двумя парными комнатами, расположенное напротив проходной имеет предбанник 25 квадратных метров, в котором заложено 700 килограммов гималайской соли (состав имеется в свободном доступе в интернет ресурсе), имеются две деревянные, покрытые специальным раствором, лавочки для отдыха. Два совмещенных санузла по 4 квадратных метра, где в каждом есть рукомойник с горячей и холодной водой, зеркало, унитаз, душевая с лейкой и смесителем горячей и холодной воды. Нагрев воды осуществляется электронагревателем. Посетителям **запрещено** менять температурный режим. Парные комнаты с полками в два яруса, где нижняя находится в точке росы. Банные веники в этих комнатах не запариваются. Работа уже подготовленными вениками возможна. Парные оснащены дровяными печами с подачей топлива снаружи здания. Объем каждой 36 кубических метра. Оборудованы приточно - вытяжной вентиляцией, основанной на конвекции. Имеется по крану с холодной водой и трапу для ухода воды. Здание полностью соответствует нормам пожарной безопасности в соответствие с заключением МЧС. Мест для комфортного пребывание по 5-7 человек в каждой парной одновременно. Температурный режим от 50 до 90 градусов.
2. **Раздевальни**. Мужская и женская. Помещения общей площадью по 36 квадратных метров каждое. Оснащены шкафчиками для одежды, по 18 в каждой. В каждой по два совмещенных санузла по 4 квадратных метра, где в каждом есть рукомойник с горячей и холодной водой, зеркало, унитаз, душевая с лейкой и смесителем горячей и холодной воды. Нагрев воды осуществляется электронагревателем. Посетителям запрещено менять температурный режим.

**Слева и справа от зеркала, за дверьми в санузлы, находятся фены**. По 2 в каждой раздевальне.

1. **Компенсирующие раздевальни(беседки)** с нумерацией от 1 до 9 оснащены либо шкафами для одежды, либо крючками для неё. В некоторых(1-6) имеются лавки и столы, для удобства расположения (положить телефон, ключи и т.п.) **Не предназначены** к приему пищи или питья напитков. Душевые для посетителей, расположившихся в беседках, расположены в бане №1, бане№2, с торца здания с беседками с нумерацией 7-9, в общей сложности в количестве 7. Номер 6 оснащена душевой и рукомойником с холодной и горячей водой в расчет выше не входит, как и санузлы раздевален. Нагрев воды осуществляется электронагревателем. Посетителям **запрещено** менять температурный режим. В общую раздевальню указанные посетители **входа не имеют**. Расположение в беседки персоналом – без оплаты, по просьбе посетителей за отдельную плату в соответствие с текущим ценником (300-500 руб) и может изменяться.
2. **Баня №2.** Здание, расположенное у бассейна 4\*6 метров. Имеет предбанник площадью 30 квадратных метров, имеются две деревянные, покрытые специальным раствором, лавочки для отдыха. **Три** совмещенных санузла по 4 квадратных метра, где в каждом есть рукомойник с горячей и холодной водой, унитаз, душевая с лейкой и смесителем горячей и холодной воды. Нагрев воды осуществляется электронагревателем. Посетителям **запрещено** менять температурный режим. Парные комнаты с полками в один ярус, находящийся в точке росы. Банные веники запариваются на каменках в этих комнатах. Парные оснащены дровяными печами с подачей топлива снаружи здания. Объем каждой 38 кубических метров. Оборудованы приточно - вытяжной вентиляцией, основанной на конвекции. Имеется по крану с холодной водой и трапу для ухода воды. Здание оборудовано в соответствие с ГОСТ. Мест для комфортного пребывание по **5-7** человек в каждой парной одновременно. Температурный режим от 60 до 80 градусов.
3. **Бочечная.** Малое здание, расположенное по левую руку при положении «лицом к чаше для сидения». Имеет две бочки парового нагрева и одну сухого нагрева. Бочки выполнены из алтайского кедра. **Самостоятельно заходить в это помещение запрещено. С Вами должен присутствовать персонал на протяжении всего посещения бочек.** По этой причине бочки не всегда доступны.
4. **Чайная.** Помещение площадью 64 квадратных метра со столами и стульями, предназначенными для мокрой купальной одежды. Пол покрыт в соответствие с СанПиН плиткой, поэтому скользко. Особенно скользко при влажном покрытии! Предназначено для чаепития. Возможно приготовление легкого питания – слоек, блинчиков, салатов( питание не гарантируется) Выходить из чайной с кружками, тарелками, едой **запрещено**. В чайной не принимаются посетители вышедшие, или оплатившие пребывание в комплексе, люди не являющиеся посетителями комплекса или сопровождающими лицами.